{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"images":5},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,8]]}
["附件一："]
["夏季款降温隔热服套装技术参数"]
["序号","名称","型号","品牌","单位","预计采购数量","图片1","图片2","商品参数"]
[1,"夏季款降温隔热服套装","LWS-FLK-CR","劳卫士","套",50,{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_9DCDBD7DB4EE47A9B3E3E29E37688DEF\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_9DCDBD7DB4EE47A9B3E3E29E37688DEF\",1)"},{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_9FF1798667774A9A9A1D0C35DDB92972\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_9FF1798667774A9A9A1D0C35DDB92972\",1)"},"整套隔热服套装由降温隔热服和6组蓄冷剂组成。降温隔热服包含：隔热空调降温帽（具有制冷吹风功能）、隔热上衣、隔热背带裤、隔热手套、隔热鞋套。整套服装具有优异的隔热阻燃效果 ，抵抗辐射热温度可达1200℃；面料可以抵抗1000℃以下融化金属喷溅带来的损伤风险。此套装适合夏季高温作业使用，在满足安全防护的前提下，有效降低体感温度。"]
[2,"隔热服蓄冷剂","LWS-JW-1","劳卫士","组",300,{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_E63565C7E78C473EA743596A2A33F6C6\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_E63565C7E78C473EA743596A2A33F6C6\",1)"},{"$f":"_xlfn.DISPIMG(\"ID_6FD9E63B1E5A424D8C68F56AF62E76CC\",1)","v":"=DISPIMG(\"ID_6FD9E63B1E5A424D8C68F56AF62E76CC\",1)"},"在冰水或者冰箱中就可以快速冻结。在冰箱中冷冻 30 分钟即可完全凝固，高温环境作业可迅速降低体感温度，可维持 2-4小时。此蓄冷剂为损耗品，配合夏季款降温隔热服套装使用，一套需使用6组。"]